|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 同步  帧头 | 长度 | 信息类型 | 终端编号 | 数据内容 | 校验位 |
| 长度（字节） | 5 | 2 | 1 | 9 | N | 1 |
| 内容 | $ZDSC | 整条指令字节数（不含校验位） | 0x01:AscII数据 上报  0x02:二进制流上报  其他保留 | 9个字节平台加终端编号  不足9字节前端补空格 | 内容段  具体格式参照《北斗三号应用验证系统验证终端数据接口要求》 | 异或校验 |
| 说明 | $ZDSC | 5+2+1+9+N | 0x01 | ‘BJ01XH001’ | -- | -- |